KLASA: 406-01/25-2/0001

URBROJ: 380-1/1-25-0015

U Zagrebu 17. ožujka 2025.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, Zagreb, na temelju članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Fakulteta hrvatskih studija – pročišćeni tekst (klasa 406-01/24-2/0001, ur. broj 380-1/1-24-003) od 20. veljače 2024. objavljuje

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

**Najam fotokopirnih strojeva**

NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, OIB: 99454315441, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, Hrvatska

Vrsta usluge: **Najam** **fotokopirnih strojeva -** prema specifikaciji, niže u dokumentu

Količina: pet (5) komada

Planirano trajanje ugovora (u mjesecima): 24 mjeseca, plativo u mjesečnim obrocima

Šifra prema Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV): 30121100-4 Strojevi za fotokopiranje

Mjesto pružanja usluge: Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb

Izvid prostora: da, u dogovoru s kontakt osobama

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Ponuda koja zadovoljava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda i ima najnižu cijenu smatra se

najpovoljnijom ponudom. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude koji je najniža cijena, Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Kontakt osobe:

1. Računalna služba: Dario Knežić, e-pošta: dknezic@fhs.unizg.hr, tel. 01/2457 677

 2. Služba za nabavu: Anamarija Petrović, e-pošta: apetrovic@fhs.unizg.hr, tel. 01/2457 662

Rok za dostavu ponuda: 25. ožujka 2025. do 12:00 sati, na adresu e-pošte: nabava@fhs.hr

|  |
| --- |
| **Količina: četiri (4) komada** |
| **Naziv proizvođača, model i tip ponuđene opreme:**crno-bijeli laserski pisač/uređaj za kopiranje s finišerom za sortiranje i klamanjem |
| **Tehničke značajke – minimalni zahtjevi** | **Odgovoriti s DA/NE** |
| Crno-bijeli ispis | DA |
| Skeniranje i kopiranje | DA |
| Mrežno skeniranje u boji | DA |
| Automatski obostrani ispis (duplex) | DA |
| Automatski obostrani dodavač originala (DADF) | DA |
| Jednoprolazno obostrano skeniranje (single-pass duplex) | DA |
| Upravljanje funkcijama uređaja putem LCD ekrana u boji, osjetljiva na dodir (touch screen) | DA |
| Ispis s USB-memorije | DA |
| Sustav za udaljenu dijagnostiku uređaja putem računalne mreže s funkcijom udaljenoga očitavanja brojača ispisa, automatskog upravljanja potrošnim materijalom, te s izvještavanjem pružanja usluge servisa o incidentima | DA |
| Vanjski finišer za sortiranje i klamanje dokumenata | DA |
| Postolje za uređaj (samostojeći uređaj) | DA |
| Skeniranje dokumenata bez korištenja računala u PDF, TIFF ili JPG format | DA |
| Skeniranje u komprimirani PDF (High Compression PDF) i pretraživi (Searchable PDF) | DA |
| Skeniranje na e-mail; skeniranje u dijeljenu mapu na serveru ili računalu; Skeniranje na FTP, Skeniranje u Mailbox na uređaju | DA |
| Autorizacija pinom i karticom uz adekvatan software za upravljanje ispisom | DA |
| **Dodatne tehničke značajke** | **Specificirati** |
| Vrsta ispisa | crno-bijeli laser |
| Minimalni kapacitet crnoga tonera isporučena uz uređaj (br. stranica)  | 1.000 |
| Minimalni kapacitet automatskoga obostranoga dodavača originala (listovi, format, g/m2) | 150, A3, 210 |
| Podržani formati medija za ispis | A3 - A6 |
| Podržane gramature medija | 52-300 g/m2 |
| Kapacitet papira (listovi) | 3650 |
| Brzina ispisa (A4 crno-bijelih stranica u minuti) | 95 str/min |
| Brzina ispisa prve stranice (FCOT) | 3,1 s |
| Brzina skeniranja (ipm) | 240 ipm |
| Rezolucija ispisa (dpi) | 1200 |
| Rezolucija skeniranja (dpi) | 150-1200 |
| Brzina procesora (GHz) | najmanje 1 GHz |
| Memorija uređaja (RAM) | najmanje 2 GB |
| Kapacitet HDD-a | najmanje 250 GB |
| Vrsta priključka na računalo | Ethernet (100/1000 Mbps) TCP/IP IPv4 |
| Telefaks i funkcija PC FAX | NE |
| Maks. potrošnja el. energije (u kW) |  |
| **Trošak najma, 24 mjeseca** |  |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |
| IZNOS PDV-a |  |

|  |
| --- |
| **Količina: jedan (1) komad** |
| **Naziv proizvođača, model i tip ponuđene opreme:**laserski pisač u boji/uređaj za kopiranje |
| **Tehničke značajke – minimalni zahtjevi** | **Odgovoriti s DA/NE** |
| Ispis u boji | DA |
| Skeniranje i kopiranje | DA |
| Mrežno skeniranje u boji | DA |
| Automatski obostrani ispis (duplex) | DA |
| Automatski obostrani dodavač originala (DADF) | DA |
| Jednoprolazno obostrano skeniranje (single-pass duplex) | DA |
| Upravljanje funkcijama uređaja putem LCD ekrana u boji, osjetljiva na dodir (touch screen) | DA |
| Ispis s USB-memorije | DA |
| Sustav za udaljenu dijagnostiku uređaja putem računalne mreže s funkcijom udaljenoga očitavanja brojača ispisa, automatskog upravljanja potrošnim materijalom, te s izvještavanjem pružanja usluge servisa o incidentima | DA |
| Vanjski finišer za sortiranje i klamanje dokumenata | NE |
| Postolje za uređaj (samostojeći uređaj) | DA |
| Skeniranje dokumenata bez korištenja računala u PDF, TIFF ili JPG format | DA |
| Skeniranje u komprimirani PDF (High Compression PDF) i pretraživi (Searchable PDF) | DA |
| Skeniranje na e-mail; skeniranje u dijeljenu mapu na serveru ili računalu; Skeniranje na FTP, Skeniranje u Mailbox na uređaju | DA |
| Autorizacija pinom i karticom uz adekvatan software za upravljanje ispisom | DA |
| **Dodatne tehničke značajke** | **Specificirati** |
| Vrsta ispisa | laser u boji |
| Minimalni kapacitet crnoga tonera isporučena uz uređaj (br. stranica)  | 1.000 |
| Minimalni kapacitet automatskoga obostranoga dodavača originala (listovi, format, g/m2) | 150, A3, 210 |
| Podržani formati medija za ispis | A3 - A6 |
| Podržane gramature medija | 52-300 g/m2 |
| Kapacitet papira (listovi) | 3650 |
| Brzina ispisa (A4 crno-bijelih i boja str/min) | cb najmanje 75boja najmanje 60 |
| Brzina ispisa prve stranice (FCOT cb, boja) | cb 3,6 sboja 5,3 s |
| Brzina skeniranja (ipm) | 240 ipm |
| Rezolucija ispisa (dpi) | 1200 |
| Rezolucija skeniranja (dpi) | 150-1200 |
| Brzina procesora (GHz) | najmanje 1 GHz |
| Memorija uređaja (RAM) | najmanje 2 GB |
| Kapacitet HDD-a | najmanje 250 GB |
| Vrsta priključka na računalo | Ethernet (100/1000 Mbps) TCP/IP IPv4 |
| Telefaks i funkcija PC FAX | NE |
| Maks. potrošnja el. energije (u kW) |  |
| **Trošak najma, 24 mjeseca** |  |
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |
| IZNOS PDV-a |  |

Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor u roku od 8 dana od njegova primitka. U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom će se urediti prava i obveze naručitelja i odabranoga ponuditelja.

Fakultet hrvatskih studija pridržava pravo neprihvaćanja ni jedne ponude i pravo poništenja ovoga poziva, do donošenja odluke o prihvatu najpovoljnije ponude, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima

**PODATCI O PRUŽATELJU PONUDE**

**Naziv ponuditelja:**

**Adresa ponuditelja:**

**OIB:**

**IBAN:**

**U sustavu PDV-a: DA/NE**

**Datum izdavanja ponude:**

**Broj ponude:**

**Rok valjanosti ponude:**

**Kontakt-osoba (ime i prezime, telefon, e-adresa):**